1/2" Vezeték nélküli ütvecsavarozó™, 20 V



**Bemutatjuk az Ingersoll Rand W5132 és W5152 gépeket. A vezeték nélküli ütvecsavarozó, amely biztosítja a szükséges nyomatékot. A 100 éves hírnevet építve, ez az eszköz biztosítja azt a teljesítményt, amit szeretne és azt a kontrollt, amire szüksége van. 50%-al nagyobb nyomatékkal rendelkezik, mint a kategória vezető 3/8”-os és ½”-os vezeték nélküli ütvecsavarozója, az erőteljes kefementes motor és a hatás mechanizmus finomra hangolva éri el a teljesítmény- és tömeg arány szerinti kategória legjobbját, a 750 Nm-es becsavarozási és 500 Nm-es kicsavarozási erővel, alig 2,3 kg-al.**

* Nagy tartósságú kefementes motor
* Megtervezett kompozit ház fokozott védelmet nyújt vegyi érintkezés esetén
* Az acélbetét ház biztosítja a korroziómentességet.
* A jól megformázott puha tapintású markolat csökkenti a vibrációt, a fáradtságot és növeli a felhasználó kényelmét.
* Az indítókapcsoló elektronikus fékerővel maximális irányítást ad a szerszámnak.
* IQV Erő Kontroll Rendszer magában foglalja az alábbi 4 módozatot: Teljes Erő, Közepes Erő, Szerszám-, és Kézierő
* Kényelmes egykezes működés, fordított vezérlésű ravasszal
* Kompatibilis nagy kapacitású 5.0 és 3.0 Ah akkumullátorokkal a maximális teljesítményért vagy 2,5 Ah akkumulátorral a könnyebb szerszámtömegért
* Az ányékmentes munkát biztosító fény növeli a láthatóságot a kalapácsház körül
* Az eszközt akku és töltőberendezés nélkül szállítjuk.  
  K 22 készlet tartalma: vezetéknélküli eszköz, töltő, 1 db 20 V, 5,0 Ah, 1 db 20 V, 2,5 Ah Li-ion akkumulátorok és táska.

***Műszaki adatok:***

*Cikkszám* **W5152**

*Rendelési szám (eszköz esetén)* **47545086001**

*Cikkszám (készlet)* **W5152-K22-EU**

*Rendelési szám (készlet)* **47547020001**

*Feszültség (DC)* **20 V**

*Meghajtó mérete (négyzetméter)* **1/2 in**

*További elérhető verziók:- 3/8"-os négyszög hajtás* **W5132**

TELJESÍTMÉNY

*Maximális meghúzási nyomatéka BL2012 akkumulátorral* **280 ft-lb / 380 Nm** *Maximális meghúzási nyomatéka BL2022 akkumulátorral* **340 ft-lb / 460 Nm** *Maximális lazítási nyomatéka BL2012 akkumulátorral* **295 ft-lb / 400 Nm** *Maximális lazítási nyomatéka BL2022 akkumulátorral* **365 ft-lb / 500 Nm** *Csavaranya nyitónyomatéka* **550 ft-lb / 750 Nm**

*Üresjárati fordulata* **0 - 2 100 rpm**

*Üresjárati fordulata (kéziszoros mód)* **0 - 800 rpm**

*Üresjárati fordulata (szerszám mód)* **0 -1 600 rpm**

*Ütésszám percenként* **3 300**

ZAJSZINT & VIBRÁCIÓ

*Zajszint munkavégzéskor (EN60745)* **90.0 / 101.0 dB(A)**

*Vibrációs szint / mérési bizonytalanság BL2012 akkuval*

*(EN60745)* **14.5 / 2.1 m/s²**

*Vibrációs szint / mérési bizonytalanság BL2010 / BL2022 akkuval*

*(EN60745)*

**11.3 / 2.6 m/s²**

SÚLY & MÉRET

*Teljes szerszám súly BL2012 akkuval* **4.5 lb / 2.0 kg**

*Teljes szerszám súly BL2010/BL2022 akkuval* **5.15 lb / 2.3 kg**

*Szerszám hossz* **6.68 in / 170 mm**

*Szállítási súly (csak az eszköz)* **4.5 lb / 2.0 kg**

*Szállítási súly (készlet)* **11.0 lb / 5.0 kg**


*Szállítási méretek (csak az eszköz) (L x W x H)* **216 x 222 x 95 mm**

*Szállítási méretek (készlet) (L x W x H)* **381 x 251 x 143 mm**

*UPC / EAN kód (csak az eszköz)* **6 63024 01220 8**

*UPC / EAN kód (készlet 2.5 + 5.0 Ah)* **6 63024 01241 3**

*Származás* **Assembled in PRC**



© 2016 Ingersoll-Rand Company — Form No. PDS\_W5152\_EN\_1/2\_22/06/2016 **ingersollrandproducts.com**

TARTOZÉKOK

SK4M3L

81287377

Gépi dugókulcs készlet 1/2", 3 db (17,

19 és 21 mm)

SK4M14

81287351

Gépi dugókulcs készlet 1/2", 14 db (10,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,

22, 23 és 24 mm)

E43H

16586455

1/2" kiterjesztés 75 mm

4UA9

03070216

1/2"-os sarokfej

(fordulatszám csökkenés: 25%,

nyomatékcsökkenés elérheti az 50%-

ot.)

BL2005-BOOT

47510965001

Akkumulátor védő talp BL2005/ BL2012

 BL2012

47515903001

Li-Ion akkumulátor, 20 V, 2.5 Ah

BC1121-EU

47507874001

Univerzális töltő 12/20V

67-4T

04637336

Kenőzsír magas fordulatú

sarokhajtáshoz

SK4M5L

 81287369

Gépi dugókulcs készlet 1/2", 5 db (17,

19, 21, 22 és 24 mm)

SK4M18

81287385

Gépi dugókulcs készlet 1/2", 18 db (10,

11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 13L,

14L, 21L, 24L, 17L, 19L és 21L mm,

toldószár 125 mm)



**Gépi dugókulcs**

A teljes kínálatot tartozékkatalógusunkban találja.

TB4

47543666001

Eszköz táska

BL2010-BOOT

47510964001

Akkumulátor védő talp BL2005/ BL2012

BL2010/ BL2022

BL2022

47515902001

Li-Ion akkumulátor, 20 V, 5.0 Ah

L5110

48489561

Munkalámpa (akkumulátor nélkül)

105-4T-6

04618930

Kenőzsír kalapács mechanizmusos

ütvecsavarozókhoz (6 tömlők)

**ingersollrandproducts.com**

Ezek az oldalak semmi olyat nem tartalmaznak, amely az itt leírt terméket illetően a garanciális felelősség, vagy képviselet kifejezett vagy beleértett kiterjesztését jelentenék. Minden ilyen termék garanciája, vagy garanciális feltételei összhangban vannak az IngersollRandnak az e termékekre vonatkozó szabványos eladási kikötéseivel és feltételeivel, amelyek kérésre rendelkezésre állnak. Ingersoll Rand-nál a termékfejlesztés folyamatos cél. A tervek és a minőségi paraméterek bejelentés, vagy kötelezettség nélkül változtathatók.

© 2016 Ingersoll-Rand Company — Form No. PDS\_W5152\_EN\_2/2\_22/06/2016